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Ontwerper
Naam: Technische Dienst
Adres: Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster
Contactpersoon: Mevrouw Nicole Drieghe
Telefoon: 052460011
Fax: 052/46.10.36
E-mail: Nicole.Drieghe@waasmunster.be

Toepasselijke reglementering
1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.

2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk.

6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen
Artikel 58 van de wet van 17 juni 2016
Er moet overwogen worden de opdracht op te delen in percelen. De aanbestedende overheid besluit echter de opdracht niet in percelen te verdelen om volgende voornaamste redenen: 
Het betreft de aankoop van een machine in één geheel de opdracht kan niet in percelen worden gedeeld.

I. Administratieve bepalingen

Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld.
De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en het koninklijk besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen.

I.1 Beschrijving van de opdracht

Voorwerp van deze leveringen: Aankoop veegwagen.

Toelichting: De opdracht omvat het leveren van een veegmachine die bedrijfsklaar dient geleverd te worden in de gemeentelijke werkplaats, Neerstraat 100 te 9250 Waasmunster. De opdrachtnemer dient eveneens te voorzien in de nodige opleiding en instructies voor bediening. 

Het betreft een nieuwe veegwagen van de laatste uitgebrachte modellen.
De veegwagen is wendbaar en inzetbaar voor fiets- en voetpaden net zoals straten en pleinen.
De machine is vrij toegankelijk voor het uitvoeren van onderhoud. De machine vormt een geïntegreerd geheel. Er zijn geen onderscheiden (vrachtwagen) onderstel en bovenbouw. 
Het aangeboden materiaal moet conform de heersende wetten en reglementen zijn inzake veiligheid en hygiëne. 


Leveringsplaats: Gemeentemagazijn, Neerstraat 100 te 9250 Waasmunster

I.2 Identiteit van de aanbesteder
Gemeente Waasmunster
Vierschaar 1
9250 Waasmunster

I.3 Wijze van gunnen

Overeenkomstig artikel 41, §1, 1° (het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 214.000,00 niet) van de wet van 17 juni 2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren.

I.4 Prijsvaststelling

De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs.

De opdracht tegen een globale prijs is een opdracht waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de prestaties van de opdracht of van elke post dekt.

I.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie

Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken:

Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden)
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria)
Niet van toepassing.

Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria)
	Nr.
	Selectiecriteria
	Minimumvereisten

	1
	Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
	Minimum 3 tevredenheidsattesten per jaar aan te leveren.


I.6 Vorm en inhoud van de offerte

De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. 

Bij een elektronische indiening van de offertes moet het indieningsrapport voorzien zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Als de ondertekening van het indieningsrapport gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt de authentieke of onderhandse akte toe waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een scan van het afschrift van zijn volmacht.

Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro.

I.7 Indienen van de offerte

Enkel offertes die uiterlijk vóór 26 januari 2022 om 14.00 uur via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ worden verstuurd, worden door de aanbestedende overheid aanvaard. De e-Tendering internetsite waarborgt de naleving van de voorwaarden van artikel 14, §7 van de wet van 17 juni 2016.

Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per e-mail niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze een offerte in te dienen.

Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd.

Meer informatie kan u vinden op volgende website: http://www.publicprocurement.be of via de e-Procurement helpdesk op het nummer: +32 (0)2 740 80 00.

De offerte kan niet ingediend worden op papier.
Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn.

Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende brief uiterlijk tien dagen vóór de limietdatum en het limietuur voor het indienen van de offertes bekend te maken aan de aanbestedende overheid met omschrijving van de reden.

I.8 Opening van de offertes

De offertes worden elektronisch ingediend, er is geen openbare zitting.
I.9 Verbintenistermijn
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, te rekenen vanaf de limietdatum voor ontvangst van de offertes.
I.10 Gunningscriteria

Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:

	Nr.
	Beschrijving
	Gewicht

	1
	Prijs
	50

	
	In dit criterium wordt enkel de prijs van de veegmachine in beschouwing genomen. Onderhoudscontract en opleidingen worden in ander criterium beoordeeld.

Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs
De prijs wordt beoordeeld en vergeleken inclusief BTW (rekening houdend met de definitieve offerte)

	2
	Kwaliteit
	20

	
	Voor de beoordeling van het gunningscriterium 'kwaliteit' wordt o.a. rekening gehouden met volgende elementen in het voorstel:
- beschrijving van de manier van opbouw en de gebruikte materialen 
- afmetingen en samenstellingen van bepaalde onderdelen die een rol spelen in de algemene stevigheid van het voertuig 
- kwaliteit van uitvoering 
- opbouw van slijtagegevoelige onderdelen en de aanwezigheid en kwaliteit van veiligheidsvoorzieningen.
De inschrijver kan zelf nuttige en relevante elementen toevoegen.

Beoordelingsmethode:
De voorstellen worden gerangschikt van voorstel met de beste meerwaarde tot degene met de minste meerwaarde. Het beste voorstel krijgt het maximum van de punten, het volgende krijgt telkens 1 punt minder per vastgesteld punt van verschil t.o.v. het beste voorstel. Het bestuur neemt enkel verschillen in rekening die een relevant en wezenlijk verschil aantonen. (bvb een tankinhoud van 54 l t.o.v. een tankinhoud van 55 l is geen relevant verschil, een tankinhoud van 50 l t.o.v. 60 l is dat dan weer wel, tenzij dit gecompenseerd wordt in het verbruik). Gelijke voorstellen krijgen een gelijke score.

De inschrijver dient zijn voorstel voldoende en zo compleet mogelijk te documenteren met relevante informatie. Enkel beschikbare informatie kan beoordeeld worden, tenzij er op basis van onderhandelingen verdere informatie wenselijk is. Het bestuur is echter niet verplicht om bijkomende informatie op te vragen.

	3
	Gebruikscomfort aan de hand van een demo
	20

	
	Comfort behelst zowel het gebruiks- en zitgemak voor de chauffeur in de omstandigheden die zich voordoen bij het dagelijks gebruik, zowel voor het vegen van de baan, als de naastgelegen voet- en fietspaden alsook op parkings. Daarnaast wordt ook het gebruikscomfort voor het borstelen van onkruid mee in rekening gebracht. 
Het rijcomfort zal tijdens een demo beoordeeld worden door tenminste 2 personen van het opdrachtgevend bestuur. 
Op eenvoudig verzoek moet de inschrijver, binnen de 21 dagen na het ontvangen van een aanvraag van het opdrachtgevend bestuur om over te gaan tot een demo, gratis een demo kunnen aanbieden met een soortgelijke veegwagen op het grondgebied van gemeente Waasmunster. De concrete plaats en tijdstip van de demo zal tijdig aan de inschrijver worden meegedeeld. 
Tijdens de demo zal de machine op diverse punten beoordeeld worden voor het vegen alsook op het verwijderen van onkruid. Indien de machine waar mee gedemonstreerd wordt hier niet op voorbereid is, kan de inschrijver niet beoordeeld worden op dit gunningscriterium en krijgt deze bijgevolg 0 punten
De inschrijver zal voor de demo op zijn kosten zorgen voor de nodige verzekeringen voor het voertuig m.b.t. tot mogelijke schade aan het voertuig en/of derden.
Enkel geselecteerde inschrijvers met een regelmatig bevonden offerte zullen gevraagd worden om een proefrit te organiseren. 

Beoordelingsmethode:
De veegwagen die als meest comfortabel, rekening gehouden met de gebruiksomstandigheden van het bestuur, wordt aanzien krijgt 20 punten. De andere worden gerangschikt en krijgen telkens 2 punten minder naar gelang hun positie in de ranking. 
Er worden geen negatieve scores toegekend, de laagste score is dus '0'. Gelijkwaardige voorstellen krijgen een gelijke score.

	4
	Service na verkoop
	10

	
	De inschrijver dient minimum de informatie te geven waar en tijdens welke uren een onderhoud kan doorgaan en of er een service mogelijk is na deze openingsuren. Indien het onderhoud in de gemeentelijke werkplaats zou kunnen gebeuren is dit een pluspunt. Ook het vermelden van de technische personeelsbezetting alsook de beschikbaarheid van onderdelen in het herstelpunt is nuttige info). De prijs van het onderhoudscontract wordt hierbij ook beoordeeld en dit in verhouding met de acties die het contract dekt. 

Hier wordt eveneens het geheel aan garanties beoordeeld die betrekking hebben op de aangeboden veegwagen. Het is dan ook zeer belangrijk van deze volledig en ondubbelzinnig te vermelden in de offerte. 

Beoordelingsmethode:
De inschrijver die de meest relevante meerwaarde kan aantonen, krijgt de hoogste score, waarbij de volgende in rij telkens een lagere score krijgt. Bij een gelijkwaardig voorstel zal dezelfde quotering worden toegepast.
Let op: voorstellen die niet voldoen aan de minimale vereisten zoals opgenomen in de opdrachtdocumenten, worden substantieel onregelmatig verklaard waardoor ze niet langer in aanmerking komen voor gunning. 
De inschrijver dient zijn voorstel voldoende en zo compleet mogelijk te documenteren met relevante informatie. Enkel beschikbare informatie kan beoordeeld worden, tenzij er op basis van onderhandelingen verdere informatie wenselijk is. Het bestuur is echter niet verplicht bijkomende informatie op te vragen.

	Totaal gewicht gunningscriteria:
	100


Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver die de economisch voordeligste offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft ingediend.

I.11 Varianten

Vrije varianten worden niet toegelaten.

Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien.

I.12 Keuze van offerte

De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen.

II. Contractuele bepalingen

Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht.
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van toepassing.

II.1 Leidend ambtenaar

De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar:

Naam: Mevrouw Nicole Drieghe
Adres: Technische Dienst, Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster
Telefoon: 052460011
Fax: 052/46.10.36
E-mail: Nicole.Drieghe@waasmunster.be

Het toezicht op de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door:

Naam: De heer Robby Cluytens
Adres: Gemeentemagazijn, Neerstraat  100 te 9250 Waasmunster
Telefoon: 052200559
E-mail: robby.cluytens@waasmunster.be

II.2 Onderaannemers

De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat geval voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver.

Wanneer de opdrachtnemer voor zijn kwalitatieve selectie in verband met de criteria inzake de studie- en beroepskwaliﬁcaties, of inzake de relevante beroepservaring, gebruik heeft gemaakt van de draagkracht van vooraf bepaalde onderaannemers, is de opdrachtnemer verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid.

De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwt.

De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band verbonden met die onderaannemers.

Deze onderaannemers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in artikel 67 van de wet van 17 juni 2016, tenzij in het geval waarbij de betreffende aannemer, leverancier of dienstverlener, overeenkomstig artikel 70 van de wet, ten aanzien van de aanbestedende overheid aantoont toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen.

II.3 Verzekeringen

De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht.

Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt.

Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest voor, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid.

II.4 Borgtocht

Volgende borgtocht wordt gevraagd:
5% op post 1, 2, 3.

De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na de voorlopige oplevering (tenzij er redenen zijn om de vrijgave van de borgtocht per gedeelte te regelen).
De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid.
Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als verzoek tot vrijgave van de borgtocht.
II.5 Prijsherzieningen

Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing.

II.6 Leveringstermijn
De aanbestedende overheid specifieert geen leveringstermijn. Bijgevolg moet de leverancier zelf een leveringstermijn voorstellen in zijn offerte (in kalenderdagen).
De aanbestedende overheid specificeert geen leveringstermijn. Bijgevolg moet de leverancier zelf een leveringstermijn voorstellen in zijn offerte (in kalenderdagen). 
De leverancier dient duidelijk en ondubbelzinnig de leveringstermijn op te geven, vanaf het moment van sluiting tot aan de levering op het gemeentelijk magazijn (Neerstraat 100, 9250 Waasmunster).
Bij levering dient het voertuig rijklaar en geschikt/gekeurd te zijn voor gebruik op de openbare weg, alsook voorzien van alle gevraagde opties en uitrusting.
De in de bieding opgegeven leveringstermijn vormt een strikte verbintenis vanwege de inschrijver.
Voor elke dag vertraging in de levering zal een boete van 25 euro toegepast worden. Het totaal der aldus opgelopen boeten (max. 20% van het inschrijvingsbedrag incl. BTW), zal bij betaling van het inschrijvingsbedrag worden afgehouden (zie ook II.11 boetes).

II.7 Betalingstermijn

De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de levering om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen. Deze termijn gaat in de dag volgend op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover de aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld.

De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering.

Elektronische facturatie
De aanbestedende dienst aanvaardt de verzending van facturen in elektronische vorm (in XML-formaat volgens de PEPPOL bis standaard), overeenkomstig artikel 192/1 van de wet van 17/06/2016.
De facturen kunnen ingediend worden rechtstreeks via https://digital.belgium.be/e-invoicing of via uw boekhoudprogramma (verbonden met het PEPPOL netwerk).
De elektronische factuur bevat minimaal de volgende kernelementen:
    1° proces- en factuurkenmerken;
    2° factuurperiode;
    3° informatie over de verkoper;
    4° informatie over de koper;
    5° informatie over de begunstigde van de betaling;
    6° informatie over de ﬁscaal vertegenwoordiger van de verkoper;
    7° verwijzing naar de overeenkomst;
    8° leveringsdetails;
    9° betalingsinstructies;
    10° informatie over kortingen of toeslagen;
    11° informatie over de factuurposten;
    12° totalen op de factuur;
    13° uitsplitsing van de btw per tarief.
  

II.8 Waarborgtermijn

De waarborgtermijn voor deze leveringen bedraagt 12 kalendermaanden.

De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering op de leveringsplaats.

II.9 Voorlopige oplevering

Bij het verstrijken van de verificatietermijn, wordt naargelang het geval een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgesteld.

II.10 Definitieve oplevering

De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn. Ze gebeurt stilzwijgend wanneer de levering gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. Wanneer de levering tijdens de waarborgtermijn aanleiding heeft gegeven tot klachten, wordt binnen vijftien dagen voorafgaand aan het verstrijken van die termijn een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van definitieve oplevering opgesteld.

II.11 Illegaal verblijvende onderdanen
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende instantie een bevel in andere zin zou geven.
Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld:
- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze onderneming;
- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt.
De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:
1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt;
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de overeenkomst te verbreken;
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.
II.12 Loon verschuldigd aan werknemers
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld dat hij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot hij het bewijs voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald.
Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld:
- ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de in artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze opdrachtnemer of onderaannemer;
- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking.
De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:
1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig uit te betalen;
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de overeenkomst te verbreken;
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.
III. Technische bepalingen

1: veegwagen
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - GP
Algemeen:

De aangeboden machine zal nieuw zijn en van het laatst verschenen model.
Compacte en wendbare veegmachine geschikt voor het centrum, voetgangerszones, fietspaden en dergelijke.

Eveneens geschikt voor het vegen van straten, lanen, pleinen.

Gebruik en onderhoud zijn eenvoudig.

De organen zijn goed toegankelijk, ook voor herstelling.

De machine vormt een geïntegreerd geheel. Er zijn geen onderscheiden (vrachtwagen) onderstel en bovenbouw.

De machine zal volledig asbestvrij zijn. Geen enkel onderdeel, slijtstuk, pakking, welk danige dichting of isolatie zal asbest bevatten.

Het aangeboden materiaal moet conform de heersende wetten en reglementen zijn inzake veiligheid en hygiëne.

1. Afmetingen van het voertuig :

Lengte (zonder frontborstel) : maximaal 4.650 mm

Breedte incl. spiegels: maximaal 2280 mm

Hoogte incl. zwaailichten: maximaal 2700mm

2. Gewicht van het voertuig: 

Maximaal toegelaten gewicht : hoogstens 12.000 kg

Laadvermogen (voor vuilnis en water) : minimum 5.000 kg

3. Motor:

Dieselmotor minimum 4 cilinders

EURO 6 (lager wordt niet aanvaard) 
Watergekoeld

Vermogen : minimum 115 KW DIN
Koppel: min 550 Nm

De inschrijver vermeld het toerental interval dat gebruikt wordt bij veegwerkzaamheden.

Bij de offerte te voegen grafieken van motorvermogen, koppel en specifiek verbruik en verbruik volgens EN-15429-2.

4. Laag geluidsniveau. De inschrijver geeft de maatregelen op die genomen werden om het geluidsniveau te beperken. 
Het geluid in de cabine mag de 75 dB(A). niet overschrijden. Een geluidscertificaat dient bij de offerte gevoegd te worden. Hierin word het geluid gemeten aan het oor van de operator weergegeven alsook de meting aan de geluidsbron en dit bij diverse toerentallen.
5. Aandrijving:

De machine is voorzien van een hydrostatische aandrijving voor het rijden gedurende het veegwerk en voor verplaatsing.

Bediening om vooruit en achteruit te rijden of te vegen gebeurt door 1 pedaal, 1 pook of 1 knop.
Verder dient in de inschrijving het aantal hydraulische pompen en hun type en functie gedetailleerd worden.

6. Remmen:

Remmen op ieder wiel van voor- en achteras.

Handrem.

Remsysteem (schijf- of trommelremmen) te beschrijven in de inschrijving.

7. Prestaties:

De maximale transportsnelheid bedraagt minimum 45 km/u. Minder wordt niet aanvaard. 

Werksnelheid : traploos regelbaar van 0 tot minstens 15 km/u

8. Vering:

Een vering is voorzien op alle assen van de machine.

Het veersystemen wordt uitvoerig beschreven in de inschrijving. Een veersysteem met hydropneumatische veerpoten en automatische hoogteregeling geniet de voorkeur.

De vering is zodanig ontworpen dat om het even de belading van de machine de afstand tussen de borstels en het wegdek gelijk blijft (zelfs bij het oprijden van een helling). Zodat het niet nodig is om de borsteldruk vanuit de cabine te regelen. Indien dit systeem niet leverbaar is dient de machine voorzien te zijn van een systeem dat toelaat om de borsteldruk vanuit de cabine te regelen. 

De volledige cabine en veeginstallatie omhoog kunnen heffen vanuit de cabine om bv een voetpad op te rijden wordt ervaren als een pluspunt.
9. Besturing en wendbaarheid:

Goede wendbaarheid voor het vegen rond hindernissen en om watergreppels en boordstenen te volgen. Gemakkelijk te bedienen hydraulische besturing. Uitvoerig te beschrijven.

Het stuur moet rechts geplaatst zijn. 

Twee wielsturing met een uitwendige draaicirkel met diameter tussen boordstenen van maximaal 650 cm. geniet de voorkeur.
10. Cabine:

Biedt plaats aan de chauffeur en één passagier. Het comfort niveau van de cabine is aangepast aan dagelijks gebruik.
Alle verlichting zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van de cabine dient Ledverlichting te zijn.
Twee deuren, 1 links en 1 rechts, met afsluitbare sloten.

Bestuurderstoel lucht geveerd en verstelbaar. De inschrijver specificeert de vering van de zetels en geeft hun diverse verstellingsmogelijkheden op.
Goed uitzicht naar alle zijden. De panoramische voorruit dient gemaakt te zijn uit veiligheidsglas. De zijramen kunnen worden opengeschoven.

Tijdens het vegen moet de chauffeur de borstels kunnen zien zonder ramen of deuren te moeten openen.

Achteruitzicht met twee verwarmde en elektrisch verstelbare zijspiegels (L en R).

Twee verwarmde breedtespiegels (L en R). de machine is ook voorzien van voetpadspiegels  met zicht op de veegborstels.
Toerenteller, veegurenteller en motorurenteller.
Volgende elementen worden visueel weergegeven in de cabine: borstelsnelheid, sproeiers actief, waterniveau, dieselniveau, adBlue level, toerental, snelheid in km/u, zuigmond laag, gekipte container, ….
Goede verluchting, pollenfilter, krachtige verwarming en airconditioning
Ruitenwissers met sproeiers.
Op de cabinevloer dient een kijkglas voorzien te zijn voor het zicht op de zuigmond, bij voorkeur zo opgesteld dat vervuiling tijdens het vegen vermeden wordt. 

In de cabine dient ook een diagnose systeem ingebouwd te zijn. Alle foutcodes dienen afleesbaar te zijn. Dit dient weergegeven te worden op een scherm afzonderlijk van een camerasysteem.

De machine dient uitgerust te zijn met een dodehoekcamera. Het beeld wordt weergegeven op een kleurscherm van minimum 7’’.
Op een apart scherm (min 7”) wordt het beeld van de zuigmondcamera weergegeven. Deze is voorzien van een reiniging systeem.
11. Veegsysteem 

De machine dient geleverd te worden met een PM10 certificaat.
Vegen d.m.v. twee vooraan geplaatste schotelborstels van diameter 750 mm. 

De bediening van de beweging van de zij borstels gebeurt bij voorkeur d.m.v. joystick gemonteerd op de rechterarmsteun de beweging van de zuigmondklep dient bij voorkeur ook rechts van de chauffeur geplaatst te zijn. 
Veegbreedte min. 2,2m bij zo goed als opgebruikte borstels . Veegsysteem inclusief zuigmond verplaatsbaar van links naar rechts vanuit de cabine. 
Draaisnelheid schotelborstels (traploos) regelbaar vanuit de cabine (specificaties dienaangaande op te geven). 

Het borstelsysteem is uitgerust met een systeem dat het omschakelen van vegen naar rijden mogelijk maakt door middel van één knop. De instellingen van borstel, zuigmond, ventilator,.. worden hernomen bij het terug inschakelen van de veegstand. 

De machine kan op een veilige en eenvoudige manier vluchtheuvels nemen en voetpaden oprijden.

Een veegsysteem met zo min mogelijk onderhoud geniet de voorkeur. Onderhoud en smeerpunten duidelijk vermelden in de offerte. Alle smeerpunten moeten herleid worden naar eenvoudig te bereiken plekken. 

Derde borstel

De machine dient uitgerust te worden met een derde borstelinstallatie die geschikt is om een hele dag zwaar onkruid te verwijderen.

De draairichting van de onkruidborstel is regelbaar vanuit de cabine en wordt aangedreven door een hydromotor met regelbare snelheid. De borstel kan zowel links als rechts van de machine werken. De draairichting kan op elke stand gewijzigd worden. De derde borstel is vanuit de cabine voorzien van een bediening voor dubbele inclinatie. De veegbreedte met en zonder frontale borstel dient gespecificeerd te worden. De derde borstel dient gevoed te worden door een aparte pomp.

Bij voorkeur wordt de derde borstel bediend door middel van een 8 standen joystick gemonteerd naast de joystick van de standaard borstels.

Omdat de derde borstel effectief gaat gebruikt worden in zwaar onkruidverwijdering is het vereist dat deze zeer stevig is uitgevoerd en voorzien is van een laterale geleiding. Een sterke voorkeur gaat uit naar een systeem zonder ketting. 

Tijdens de gevraagde demonstratie zal de machine uitvoerig beoordeeld worden op zijn efficiëntie in het verwijderen van onkruid.

De derde borstel is voorzien van een LED werklamp.

Indien de montage van de derde borstel de standaard verlichting hindert zal de derde borstel voorzien zijn van een bijkomende verlichting conform aan de UNECE R48-06

Bij de offerte dient een omschrijving gevoegd te worden van de derde borstel met daarin onder andere de bedieningen die uitgevoerd dienen worden om  de derde borstel snel op te bergen voor transport, het aantal smeerpunten op de derde borstel, het aantal rollen en hun diameter waarop de derde borstel zich van links naar rechts beweegt. 

12. Vuilopnamesysteem:
Onze voorkeur gaat uit naar een systeem waarbij alle elementen waar de vuilstroom doorkomt uit staal zijn en deze daarenboven voorzien zijn van een slijtvaste coating. 

Op geen enkel ogenblik mag de vuilstroom door een rubberen of flexibele darm gaan. Foto’s van de zuigbuis, zuigmond en de aansluitingen dienen bij de offerte gevoegd te zijn. 

Vuilnisopname door opzuigen met een centrale voor de vooras geplaatste zuigmond.

Deze kan hydraulisch omhoog geplaatst worden en is voorzien van een grofvuilklep vanuit de cabine bediend, om met de zuigmond groter afval te kunnen opnemen;

De gecoate zuigmond dient voorzien te zijn van een geveerd loopwiel en van slijtstukken teneinde dure slijtage van de zuigmond tegen te gaan. Indien de machine niet beschikt over een geveerd loopwiel dient de inschrijver uitvoerig te beschrijven welke maatregelingen genomen zijn om de loopwielen en de zuigmond te beveiligen( foto’s zijn bij de offerte te voegen)
De aanzuigsbuis uit RVS met coating dient minstens een diameter te hebben van 220 mm teneinde grof materiaal te kunnen opzuigen (flessen, blikken en zo verder). 
Bij voorkeur kan men vanuit de cabine de binnenzijde van de zuigbuis inspecteren. 

Het vuil wordt zowel in de zuigmond als in de zuigbuis bevochtigd. 

De ventilator dient uitgevoerd te zijn in een slijtvast materiaal. 

De inschrijver geeft de gegevens op over de aanzuigventilator en het luchtdebiet, de bekomen onderdruk, e.d.

Bij de hoogste veegprestatie bedraagt het gemeten luchtdebiet aan de zuigmond minstens 14.000 m³ per uur, de luchtsnelheid in de verbindingsbuis van de zuigmond naar de veegselvergaarbak bedraagt minstens 160 m/sec, en de onderdruk in het veegselreservoir bedraagt minstens 760 mm waterkolom. 

De zuigkracht van de machine wordt ook bij de demonstratie getest
Wateraansluiting voor zelfreiniging van de ventilator.
Tussen de vuilcontainer en de aanzuigbuis dient een hydraulisch bediende afsluitklep gemonteerd te worden. Deze opent automatisch als de ventilator actief is. Bovendien moet men de klep kortstondig kunnen sluiten om kortstondig een grotere onderdruk te creëren.

Deze klep en alle componenten dienen zich te bevinden aan de buitenzijde van de vuilcontainer.  
13. Veegselvergaarbak:

Volume : minimum 5,5 m³ luchtinhoud. Netto minimum 3,8m³gemeten volgens EN norm.
Lediging door kippen, aangedreven door de motor. Het kipsysteem en zijn aandrijving zijn te beschrijven in de inschrijving.
De achterlichten dienen ingewerkt te zijn in de achterdeur zodat deze niet bevuild of beschadigd worden tijdens het storten.

De zijwanden en de vloer van de container zijn volledig vlak afgewerkt in RVS (bij voorkeur inox 304).
De machine dient verplicht uitgerust te worden met volgende veiligheidssteunen:

2 Veiligheidssteunen ter ondersteuning van de laadbak in gekipte toestand.
1 veiligheidssteun voor de achterdeur.
Kiphoek minimaal 52° teneinde een vlotte lediging te bekomen.

Handpomp voor kippen bij motordefect. 
Wateraflaat voor het bekomen van een zo droog mogelijk product vóór het storten. Uitvoering  met evacuatieslang.

Op beide zijden van de container is een deurtje voorzien dat toelaat om grotere voorwerpen manueel in de container te gooien.
De vuilzeef is zo groot mogelijk. Oppervlak te specifiëren. De vuilzeef is automatisch  neerlaatbaar en hefbaar door middel van knop op de bedieningspeer.

Bij het bedienen van de zeef moet de chauffeur zicht kunnen hebben op de zeef.

14. Sproeisysteem:
standaardwaterpomp (bij voorkeur 1) waterpomp : Werkdruk minimum 2 bar, hoogste debiet : minimum 10 liter/min. Beschermd tegen droogloop.

Voorzien van een waterpeilindicatie.

De watertanks zijn bij voorkeur opgebouwd uit waterbestendig staal. Indien dit niet kan wordt kunststof versterkt met glasvezel ook aanvaard. Gewone kunststof tanken worden niet geaccepteerd. 

Door plaatsing van een sproeisysteem op elke borstel en in de zuigmond en zuigbocht.
Proper watertank van 600 liter.

Het bijvullen van de proper watertank kan gebeuren d.m.v. een meegeleverde soepele oprolbare slang (aansluiting conform in gebruik bij de gemeente).

De aansluitingen hiervoor zijn conform aan de installatie van de gemeentelijke diensten.

Het gebruik van regenwater of oppervlaktewater moet mogelijk zijn zonder dat de chauffeur aanpassingen aan de machine dient aan te brengen.

Bijkomend dient de machine uitgerust te zijn met een hoge druk unit met een capaciteit van minimum 15Lmin en 150 bar. Voorzien van een zelf oprollend haspel met min 10m slang en spuitpistool met dubbele sproeikop.
15. Bijkomende uitrusting:

Mogelijkheid voor slepen – depannage. 
Een auditief alarmsignaal dat omstanders en werklieden verwittigt bij het achteruitrijden van het voertuig.
Achteraan is de veegwagen voorzien van een RVS bumper ter bescherming van de achterdeur.  Ook dienen rubberen stootbuffers het chassis achteraan te beschermen.

De machine dient voorzien te zijn van een houder voor borstel en schop.  
De machine is gelijkvormig met de geldende wetgeving.

Inzonderheid met de Wegcode en met het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming: tarra en nuttige last aanduiden op het voertuig.
Aanduiding bandenspanning boven de banden.
Meerdere LED werklampen: minimum 1 op elke zij borstel, 1 op de derde borstel en 1 op de zuigmond  bovenop de cabine dienen 2 bijkomende werklichten geplaatst te zijn.
Gereedschapskit, gevarendriehoek, verbandtrommel, BENOR brandblusser en fluo hesje.

De machine wordt geleverd met 1 set reservesleutels.
Houder voor nummerplaat met verlichting achteraan en een houder vooraan (inclusief dubbel van de nummerplaat). 

16. banden :
de achteras dient uitgerust te worden met dubbele banden configuratie.

het type van de banden voor en achter dient opgegeven te worden in de offerte.

17. Kleur :

Cabine: standaard wit
Container standaard wit
Chassis standaard kleur te beschrijven in de offerte

Op beide zijden van de machine dient in overleg met de gemeente het logo van de gemeente geplaatst te worden.
18. Veiligheidstoebehoren:

Gekleefde reflecterende rood/witte strepen 3 M 1m². Vooraan en achteraan.
De zijkant van de machine wordt voorzien van witte contourmarkering. 

Verkeersborden D1 en A31 op de achterdeur gemonteerd
Voor en achteraan dient een LED zwaailamp geplaatst te zijn.

Vooraan in de grille dienen kleine LED flitsers geplaatst te worden.

Bovenaan op de achterdeur dienen eveneens 2 kleine LED flitsers geplaatst te worden. 

Achteraan dient een looplicht met LED lichtunits gemonteerd te worden op de achterdeur.

De machine is uitgerust met een veiligheid die ervoor zorgt dat wanneer de chauffeur de cabine verlaat alle veegfuncties stoppen.

19. Opleiding:

Opleiding voor de besturing (3 personen) is inbegrepen in de offerteprijs, de opleiding belicht minstens de volledige werking en het dagelijks onderhoud van het toestel en de toe te passen veiligheidsvoorschriften.

Ook een opleiding voor het onderhoud en herstellen dient voorzien te zijn. 
20. Demonstratie:

Teneinde over de handigheid, de praktische zuigkracht, het reinigend vermogen en de efficiëntie van de machine te kunnen oordelen, kan, op vraag van het Bestuur, binnen de 21 kalenderdagen, een gratis demonstratie geëist worden op een door het Bestuur aangeduide plaats en tijdstip.

Deze demonstratie is verplicht. Tijdens de demonstratie zal de machine op diverse punten beoordeeld worden alsook op het verwijderen van onkruid. Indien de machine waar mee gedemonstreerd wordt hier niet op voorbereid is ontvangt de aanbieder geen punten voor de demonstratie.

2: Prijs onderhoudscontract op 12 maanden
Hoeveelheid: 1, Eenheid: jaar - VH
Er wordt een voorstel van onderhoudscontract toegevoegd aan de offerte. Het contract vermeld duidelijk wat is inbegrepen in de offerte. Het staat de aanbieder vrij een basisonderhoudscontract voor te stellen met daaraan gekoppeld een aantal mogelijke extra werken/elementen die kunnen worden aangeboden met vermelding van de extra kost. Op basis van het voorstel zal het bestuur dan nagaan of wordt overgegaan tot het afsluiten van een onderhoudscontract.
3: Prijs bijkomende opleiding na ingebruikname van de machine, bijvoorbeeld bij aanwerving van een nieuwe werknemer door het opdrachtgevend bestuur
Hoeveelheid: 1, Eenheid: aantal - VH


LEVERING VAN EEN MIDDELGROTE VEEGMACHINE
TECHNISCHE GEGEVENS IN TE VULLEN EN VERPLICHT TOE TE VOEGEN BIJ OFFERTE
	Algemene gegevens

	Merk
	

	Type
	

	Afmetingen van het voertuig: 

	Lengte zonder frontborstel
	mm

	Lengte met frontborstel
	mm

	Breedte
	mm

	Hoogte
	mm

	Gewicht

	Maximaal toegelaten gewicht
	Kg

	Leeggewicht
	Kg

	Laadvermogen
	kg

	Motor

	Merk en type
	

	Vermogen
	kW

	Maximaal koppel
	Nm

	Cilinderinhoud
	

	Toerental tijdens vegen
	Tussen ….………..rt/min en ……………..rt/min  

	Inhoud brandstoftank
	L

	Tanken mogelijk zonder kippen container?
	JA/NEE

	Gemiddeld brandstof verbruik volgens 

EN-15429-2
	L

	Geluidsniveau

	Geluidsniveau in de cabine bij 1.300tr/min dB
	

	Geluidsniveau aan de bron bij 1.300tr/min LWA/dB
	

	Geluidsniveau verlagende maatregelen en uitrusting


	

	Aandrijving

	Beschrijving aandrijving
	

	Bediening door 1 pook of 1 pedaal?
	JA/NEE    pook of pedaal

	Aantal hydraulische pompen 

Merk, type en functie

	

	Remmen

	Type vooraan
	

	Achteraan
	

	Handrem
	

	Prestaties

	Transportsnelheid 
	Km/u

	Werksnelheid
	Km/u

	Is er een beveiliging die ervoor zorgt dat de machine maar tegen een zeer beperkte snelheid kan verplaatst worden met gekipte container?
	JA/NEE 

Km/u

	Traploos regelbaar
	JA/NEE

	Vering

	Vering vooras
	

	Vering achteras 
	

	Automatische hoogteregeling
	JA/NEE

	Kan de vering van de vooras vanuit de cabine omhoog geplaatst worden? 
	JA/NEE

	Besturing en wendbaarheid

	Wielbasis
	mm

	Draaistraal tussen stoepen
	mm

	Draaistraal tussen muren
	mm

	Cabine 

	Buiten en binnen verlichting volledig in LED
	JA/NEE

	Beschrijving 

bestuurderszetel 

bijrijders zetel

	

	Spiegels achteruitzicht verwarmd en elektrisch verstelbaar
	JA/NEE

	Twee verwarmde breedte spiegels
	JA/NEE

	Toerenteller, veegurenteller en motorurenteller
	JA/NEE

	Airconditioning
	JA/NEE

	Kijkglas in de cabinevloer
	JA/NEE

	Toerenteller, veegurenteller  en motorurenteller
	JA/NEE

	Visuele weergave in de cabine van : borstelsnelheid, sproeiers actief, waterniveau, dieselniveau, adblue level, toerental, snelheid in km/u, stand zuigmond, stand container,..
	JA/NEE

	Radio met USB aansluiting en bluetooth
	JA/NEE

	Diagnose systeem in de cabine. Bijschrijving bijgevoegd
	JA/NEE

	Merk en type  dodehoek camerasysteem 


	

	Afmetingen scherm:
	

	Merk en type  zuigmondcamera 


	

	Afmetingen scherm:
	

	Veegsysteem

	Diameter borstels
	mm

	Veegbreedte met 2 bijna versleten borstels
	mm

	Veegbreedte met derde borstel
	mm

	Plaats bediening:  

zijborstels

3de borstel
	Waar:                        d.m.v.: joystick: JA/NEE

Waar:                        d.m.v.:8 standen  joystick: JA/NEE



	Automatische borsteldruk regeling
	JA/NEE

	Rechter borstelhoek vanuit de cabine

instelbaar:
	JA/NEE


	Zuigmond en zij borstels verschuiven samen
	JA/NEE

	Afstand waarover deze te verschuiven zijn
	mm

	Omschakelen van rijden naar vegen en omgekeerd doormiddel van 1 knop
	JA/NEE

	Aantal smeerpunten in totaal 

Waarvan x smeerpunten op de derdeborstel 

Smeerplan in bijlage


	…..

x=…… 



	Derde borstel geschikt om een hele dag zwaar onkruid te verwijderen
	JA/NEE

	Is er een ketting in het lateraal bewegingssysteem van de derde borstel
	JA/NEE

	Aantal rollen waarmee de derde borstel zijdelinks beweegt en hun diameter
	Aantal:

Diameter: 

	Omschrijving 
	

	Derde borstel voorzien van een dubbele inclinatie
	JA/NEE

	Draairichting van de 3de  borstels omkeerbaar vanuit de cabine op elke positie
	JA/NEE

	Beschrijving bedieningen die uitgevoerd dienen te worden om de derde borstel snel op te bergen voor transport
	

	Aparte pomp voor de derde borstel
	JA/NEE

	Borstelsnelheid regelbaar vanuit de cabine voor de zijborstels

Borstelsnelheid van de derde borstel afzonderlijk regelbaar 
	      JA/NEE                                           rt/min

      JA/NEE                                           rt/min


	Vuilopnamesysteem

	Materiaal: Zuigmond

               Zuigbuis

               Zuigbocht

               Deflector
               Turbine
	

	Zuigmond, zuigbuis, bocht voorzien van een PU coating? 
	JA/NEE

	Diameter zuigbuis
	mm

	Moet de vuilstroom door een rubber of flexibel?
	JA/NEE

	Zuigmond heffen 
grofvuilkep
	JA/NEE
JA/NEE

	Zuigmond voorzien van slijtrubbers 
	JA/NEE

	Zuigmond beschermd opgehangen door middel van een geveerd volgwiel. 
	JA/NEE

Omschrijving:



	Luchtdebiet ventilator

Luchtsnelheid in de zuigbuis

Onderdruk in het veegselreservoir
	m³/u

m/sec

mm waterkolom

	Wateraansluiting voor zelfreinigen ventilator
	JA/NEE

	Kan men de zuigbuis inspecteren vanuit de cabine
	JA/NEE

	Zuigmond en borstels automatisch omhoog bij achteruitrijden?
	JA/NEE

	Machine wordt geleverd met PM10 certificaat
	JA/NEE

	Hydraulisch bediende afsluitklep met 2 standenschakelaar in de cabine.
	JA/NEE

	Veegselvergaarbak

	Luchtinhoud 

Brutto

Netto
	m³

m³

	Beschrijving kipsysteem en aandrijving kipsysteem
	

	Zijwanden en containervloer volledig vlak
	

	Kiphoek
	 °

	Wateraflaat met evacuatieslang
	JA/NEE

	Achterlichten ingewerkt in de achterdeur
	JA/NEE

	Volledig in RVS
	JA/NEE 

Samenstelling RVS:

	Veiligheidssteunen voor container

Veiligheidssteun voor achterdeur
	JA/NEE
JA/NEE

	Oppervlakte vuilzeef
	m²

	Automatische neerlaatbare vuilzeef met zicht op zeef.
	JA/NEE


	Sproeisysteem en hoge druk unit

	Beschrijving standaard waterpomp

Aantal pompen

type
	Bar

L/min

	Materiaal watertanks
	

	Aantal verstuivers 


	Totaal:

Op de zijborstels:

Op de derde borstel:

In de zuigmond: 

In de zuigbuis:

	Inhoud watertank
	L

	Hoge druk unit min 15L/150 bar met zelf oprollend haspel en spuitpistool


	JA/NEE

…L/min

…bar

…m

	Bijkomende uitrusting

	De hydrostatische aandrijving kan vrijgegeven worden voor het slepen
	JA/NEE

	Bevestiging voor borstel en schop
	JA/NEE

	Houder voor bladblazer en jerrycan incl. jerrycan
	JA/NEE

	LED werklichten op elke borstel en op de zuigmond
	JA/NEE
JA/NEE

	Machine wordt geleverd met gereedschapskist, gevarendriehoek, BENORM brandblusser en verbandkist
	JA/NEE

	Banden

	Type banden vooraan
	

	Dubbel lucht banden achter

Type banden achteraan
	JA/NEE


	 Kleur

	Kleur cabine en container
	

	Kleur chassis
	

	Logo
	JA/NEE


	Opleiding

	Bestuurders
	JA/NEE

	Onderhoudspersoneel
	JA/NEE

	Dienst na verkoop

	Gegevens van de onderhoudswerkplaats
volledig adres 
aantal werknemers, mecaniciens op die plaats
- openingsuren
	

	Is er een continue service ploeg ter beschikking?

En waar is die gehuisvest

	

	- Levertermijnen onderdelen:

Beschikbaarheid onderdelen                     jaar

Levertermijn courante onderdelen            uren

Levertermijn alle onderdelen                 dagen
	

	Waarborg:

	Waarborg in maanden

-
Werkuren en wisselstukken

-
Antiroest

-
Aandrijflijn

-
….
	


Opgemaakte te …………………………………………………………………

op ……/……/200…

De Inschrijver,

Bijlage A:  OFFERTEFORMULIER

PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP
“AANKOOP VEEGWAGEN”

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld. Het totale offertebedrag moet zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven.
Natuurlijke persoon
Ondergetekende (naam en voornaam):
Hoedanigheid of beroep:
Nationaliteit:
Woonplaats (volledig adres):

Telefoon:
GSM:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:

Ofwel (1)
Rechtspersoon
De vennootschap (benaming, rechtsvorm):
Nationaliteit:
met zetel te (volledig adres):

Telefoon:
GSM:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):
(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.)

Ofwel (1)
Combinatie van ondernemers (met inbegrip van de tijdelijke maatschap)

Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm:

Hoedanigheid of beroep:

Nationaliteit:

Adres hetzij zetel:

Telefoon:

GSM:

E-mail:

Contactpersoon:

Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm: 

Hoedanigheid of beroep: 

Nationaliteit: 

Adres hetzij zetel: 

Telefoon:

GSM:

E-mail:

Contactpersoon:

Deze gegevens telkens te vermelden voor elk van de deelnemers aan de combinatie.

De combinatie die wordt vertegenwoordigd door één van de deelnemers, met name:


VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT (2021/276):

tegen de som van:

(in cijfers, inclusief btw)

...................................................................................................................................................

(in letters, inclusief btw)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

leveringstermijn (in kalenderdagen): ...................................................................................................................................................


Algemene inlichtingen
Inschrijvingsnr. bij de RSZ.:
Ondernemingsnummer (alleen in België):

Onderaannemers
Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
Personeel
Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie:

JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
Het betreft volgende EU-lidstaat:

Betalingen
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC) ................................................ van de financiële instelling ................................. geopend op naam van ................................. .

Bij de offerte te voegen documenten
Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: 

- de documenten die het bestek verplicht over te leggen; 

- de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen.

Gedaan te .....................................................................................................................................

De ................................................................................................................................................

De inschrijver,

Naam en voornaam: .......................................................................................................................

Functie: .........................................................................................................................................

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is
Bijlage B:  INVENTARIS
“AANKOOP VEEGWAGEN”

	Nr.
	Beschrijving
	Type
	Eenh.
	Hoev.
	EHP. in cijfers excl. btw
	Totaal excl. btw

	
	
	
	
	
	
	

	1
	veegwagen
	GP
	stuk
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Prijs onderhoudscontract op 12 maanden
	VH
	jaar
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Prijs bijkomende opleiding na ingebruikname van de machine, bijvoorbeeld bij aanwerving van een nieuwe werknemer door het opdrachtgevend bestuur
	VH
	aantal
	1
	
	


	Totaal excl. btw :
	

	Btw 21% :
	

	Totaal incl. btw :
	


	De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma afgerond te worden.

	Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.

Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................

Naam en voornaam: ............................................................................


Blz. 27

